[bookmark: _Hlk241439628]Приложение № 1 к Договору управления Многоквартирным домом
№	от «  » 	20	г.

Состав общего имущества и характеристики технического состояния общего имущества дома по адресу: __________________________________

	№
№ пп
	
Наименование
элемента общего имущества
	
Параметры, описание (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	
Характеристика состояния общего имущества

	
	I. Помещения общего пользования

	


1
	

Помещения	общего	пользования (без учета лестничных маршей и тех. помещений)
	Количество – 388 шт.
Площадь пола – 4926,7 кв.м.
Материал пола – керамогранит
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


2
	


Межквартирные лестничные площадки
	Количество – нет Площадь пола – Материал пола –
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

	


3
	


Лестницы
	Количество лестничных маршей – 176 шт. Материал лестничных маршей – железобетон
Материал	ограждения	–
металлический профиль
Материал балясин - металлический профиль
Площадь – 1240,5 м2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


4
	


Лифтовые и иные шахты
	Количество:
· лифтовых шахт – 12 шт.
· иные шахты – нет информации
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует.
Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


5
	


Коридоры (вестибюли)
	Количество – 111 шт. Площадь пола –2897,4 кв. м. Материал пола - керамогранит
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	6
	Технические этажи
	нет
	-

	7
	Чердаки, не вошедшие в обмер БТИ
	нет
	-

	







8
	




Подземный паркинг с техническими помещениями
	Количество – 2 этаж. Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал:
1. Трубопровод ХВС и ГВС;
2. Трубопровод ЦО;
3. Пожарный трубопровод;
4. Система канализации.
5. Система дренажа.
6. Воздуховоды системы вентиляции.
7. Силовые	и	слаботочные электрические сети.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	
	II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

	


9
	


Фундаменты
	Вид фундамента – монолитная плита Количество продухов – 0 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует.
Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	



10
	

Стены и перегородки внутри подъездов (входные группы – 1 этаж)
	Количество подъездов – 6 шт.
Площадь стен в подъездах - 3993,4 кв.м. Материал	отделки	стен	-	панели, керамогранит, окраска Площадь потолков – 269,66 кв.м.
Материал отделки потолков – ГКЛВ, окраска
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует.
Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


11
	

Стены и перегородки внутри помещений общего пользования
	Площадь стен - 20934,3 м2
Материал стен и перегородок - железобетон, пазогребень.
Материал отделки стен – керамогранит, краска
Площадь потолков – 6218,5 м2
Материал отделки потолков - гипсокартон, окраска
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


12
	


Наружные стены
	Материал –железобетон Площадь – 22483,2 м2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует.
Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


13
	


Перекрытия
	Количество перекрытий этажей -
14 шт.
Материал - железобетон
Площадь - 37898 м2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует.
Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


14
	


Крыши (без учета тех. помещений)
	Количество – 3 шт.
Вид кровли – плоская кровля с отводом воды Материал кровли – гидроизоляционная мембрана	Площадь	плоской	кровли	– 2800,56 м2
Протяженность свесов – Площадь свесов –
Протяженность ограждений – 317,24 м.п.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


15
	


Двери
	Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 524 шт. из них:
деревянных –  0	шт. металлических - 524 шт. пластиковые – 0 шт. алюминиевые – 0 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа
3,0%

	


16
	


Окна
	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 117 шт. из них деревянных – 0 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ
не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	
	III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

	


17
	


Лифты и лифтовое оборудование
	Количество – 12 шт.
В том числе: Пассажирских – 12 шт. Грузопассажирских – 0 шт.
Марки лифтов – KONE MonoSpace Грузоподъемность –12 шт.-1000кг, Площадь кабин – 27,30 кв.м
Материал отделки пола –	спец. резиновое покрытие
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


18
	


Мусоропровод
	Количество – 6 шт. Длина ствола – 277,5 м Количество загрузочных устройств – 72 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и
/или восстановительных работ не требует.
Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


19
	


Вентиляция
	Системы вытяжной вентиляции- 44 шт. В1 (9) Секция 6. Кухни квартир.
L= 3050; м3/ч; P= 320 Па PATAir - 3,15-Н-Н-У1
В2 (9) Секция 6. Санузлы квартир. L= 4450; м3/ч; P= 340 Па PATAir - 3,15-Н-Н-У1
В3 (9)  Секция 1. Кухни квартир.
L= 4580; м3/ч; P= 340 Па PATAir -5-Н-Н-У1

	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


20
	


Дымовые трубы/ вентиляционные трубы
	Дымовые трубы-нет.
Вентиляционные трубы: Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения б = 0,5 мм
0100  м.п.   65
0125  м.п.   1242

	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	
21
	
Электрические вводно- распределительные устройства
	
Количество - 7 шт. ВРУ 0.4 кВ
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	
22
	
Щиты этажные распределительные
	
Количество – 80 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не
обнаружены. Процент износа 3,0%

	

23
	

Светильники
	

Количество – 2462 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления    ремонтных    и    /или
восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	



24
	



Системы дымоудаления
	Противодымный подпор 36 шт. Радиальные вентиляторы подпора ПД1(9), ПД7(9), ПД13(9)
Секции №1, №2, №3. ЛК Н2. L= 23680;
м3/чР= 600 Па
VR-PatAIR-Vn-10-С-03-7,5-8-У1- Л270

	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	
25
	
Сети электроснабжения
	Кабели	ВВГнг(А)-LS,	ВВГнг(А)-	FRLS
сечением от 1,5 до 95 мм2, суммарная длина –
37108 п.м.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не
обнаружены. Процент износа 3,0%

	26
	Котлы отопительные
	нет
	-

	27
	Сети теплоснабжения
	Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: Ду 15-219 мм
	Состояние		работоспособное,		соответствует проектной	и		исполнительной	документации,

	
28
	Задвижки, вентили, краны, фильтра, манометры, обратные клапана, воздухоотводчики на системах теплоснабжения
	
Ду 15-219 - 2171 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления    ремонтных    и    /или
восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	

29
	

Бойлерные, (теплообменники)
	

Теплообменники – нет
	--

	30
	Элеваторные узлы
	нет
	-

	
31
	
Радиаторы
	Биметаллические радиаторы -152 шт.; Стальные регистры – 39 шт.
Электрические конвекторы – 1 шт. Внутрипольные конвекторы – 21 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не
обнаружены. Процент износа 3,0%

	



32
	Насосы
	Дренажные насосы и повысительные комп.
1. Drain TMТ 32МH 113/7,5 -4шт
2. TS 50H133/22-A-12шт
3. HiSewlift-3-35-2шт
4. центробежный 2СР 32/210А-2шт

	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	

33
	Трубопроводы холодной воды
	Диаметр, материал и протяженность: Ду15-150 Труба оцинкованная- 3670 п.м. Труба Pex- 2436 п.м.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	
34
	
Трубопроводы горячей воды
	Диаметр, материал и протяженность: Ду15-150 Труба оцинкованная- 3560 п.м. Ду20
Труба Pex- 2009п.м.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не
обнаружены. Процент износа 3,0%

	

35
	Задвижки, запорно- регулирующая, арматура, коллектора, компенсаторы, вентили, краны, фильтра, манометры, обратные клапана, воздухоотводчики на системах водоснабжения
	Количество:
Ду 15-150- 4127 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не
обнаружены. Процент износа 3,0%

	

36
	

Общедомовой приборы учета воды, тепла
	Перечень установленных приборов учета марка и номер: Счетчик ВСХН- ХВС-1 шт.
Водосчетчик подпиточной воды – 1шт.; Ультразвуковые счетчики тепла «Пульсар» - 110 компл.
Вводной счетчик ВИС.Т – 1 шт.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	

37
	

Сигнализация
	Вид	сигнализации:	Вневедомственная сигнализация отсутствует.
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления    ремонтных    и    /или
восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	38
	Калориферы, тепловые завесы
	Нет
	-

	
39
	Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома
	Количество - 2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не
обнаружены. Процент износа 3,0%

	
40
	
Системы ППЗ
	· Автоматическая	система	пожарной сигнализации (ИГ- 1702Р-9-СС.06.АПС);
· Система	оповещения	и	управления эвакуацией людей при пожаре (ИГ-1702Р-9-
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не

	





41
	





Слаботочные системы
	· Мультисервисная кабельная сеть (ИГ-1702Р-9-СС.01.МКС);
· Сети радиофикации (ИГ-	1702Р-9-СС.02.РФ);
· Система	контроля	и	управления доступом (ИГ- 1702Р-9-СС.03.СКУД);
· Система домофонной связи (ИГ-1702Р-9-СС.04.ДФ);

	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	


42
	


Системы автоматизации и диспетчеризации
	--Автоматизация систем отопления и вентиляции - (АК1.1.ОВ)
-Автоматизированная система контроля и учета тепла – (АСКУЭ1)
-Автоматизированная система контроля и учета водопотребления – (АСКУЭ2)
-Диспетчеризация	инженерных	систем	- (АК1.4.ДС)


	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0%

	

43
	

Иное Имущество
	Искусственная дорожная неровность Детская площадка - 141,75м2
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не
обнаружены. Процент износа 3,0%

	



44
	



Общая площадь
	Площадь земельного участка –9841 м2
в том числе площадь застройки –3585 м2 . –Асфальтная дорога: 1501,5 м2
-брусчатка - 4488 м2 газон – 1531,26 м2
Кадастровый номер 77:04:0001009:20447 Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:______
	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%

	
45
	
Зеленые насаждения
	кустарники – 88 шт. кустарник – 39 п.м. лиственные деревья- 41 шт. хвойные деревья- 11 шт.
	

	


46
	


Элементы благоустройства
	Малые архитектурные формы (есть/нет), если есть перечислить
· детский игровой комплекс- 1 шт.
· урна 10  шт.
· стационарная кадка 4	шт.
· диван парковый	4	шт.
· диван в 1 секции 2 шт.
	

	
	
	· кресла в холлах- 14 шт.
· столики в холлах 14 шт.
· тумба с искусственными цветами 4 шт.
	

	




47
	




Ливневая	сеть	(Внутренний	водосток),	Бытовая канализация, дренаж
	Ливневая канализация: Воронки с подогревом – 20 Приемные колодцы - 13 Материал :
Труба НПВХ- 338 п.м. Труба чугун SML- 405 п.м. Бытовая канализация:
Тип - самотечная 

	Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0%


* В процессе управления Многоквартирным домом указанный состав общего имущества, равно как и его качественные и количественные характеристики будут уточнены после комиссионного обследования и оформлены Актом осмотра общего имущества Многоквартирного дома.



Сведения о приборах учета потребления коммунальных ресурсов
[image: ]
Подписи Сторон:


	Собственник:
Председатель Совета МКД
	Управляющая организация ООО «УК «ПРЕМЬЕР»

	


(	)
(Подпись)	(Фамилия, инициалы)
	Генеральный директор
	/Дубинкина И.Е./
М.П.
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